**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Montaż wokand elektronicznych w budynkach Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

Zastosowanie, dobranie odpowiedniego do wagi urządzenia (waga jednej wokandy około
10 kg) mocowania oraz montaż wokand elektronicznych w budynkach Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze.

Lokalizacja oraz rozmieszczenie urządzeń:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Budynek | Sala rozpraw | Wokanda | Rodzaj ściany |
| 1. | 12 | 1 | z monitorem w jednej obudowie 19" (z terminalem w jednej obudowie) | płyta gipsowo-kartonowa |
| 2. | 2 |
| 3. | 3 | ceramiczna |
| 4. | 101 | płyta gipsowo-kartonowa |
| 5. | 103 |
| 6. | 113 |
| 7. | Pomiędzy salą 1 a 3 | wokanda zbiorcza z monitorem 46" |
| 8.  | 2 | parter przy okienku kasy sądu | wokanda typu infomat z monitorem 19” (z terminalem w jednej obudowie) | płyta gipsowo-kartonowa |
| 9. | 111 | z monitorem w jednej obudowie 19" (z terminalem w jednej obudowie) | ceramiczna |
| 10. | 112 |

Otwory w urządzeniach są średnicy 10mm.

Możliwa wizja lokalna w celu ustalenia zakresu prac, dokładnego rozmieszczenia elementów oraz dobrania odpowiedniego mocowania do istniejących ścian.

**Niezbędnych oględzin i pomiarów można dokonywać w godzinach 9 00 – 15 00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu takiej wizyty.**