**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Podane urządzenia są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych urządzeń o parametrach równych lub lepszych.

W przypadku zaoferowania innego urządzenia Wykonawca dostarczy kartę katalogową oferowanego akcesorium potwierdzającą, iż zaoferowany produkt posiada takie same parametry lub lepsze jak przedmiot w opisie przedmiotu zamówienia.

Urządzenia winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, oryginalnie zapakowane.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk |
| 1. | SFP WDM OPTEC, 1.25G, SM SC, 16dB (20km), TX1310/RX1550, DDM (GLC-BX-U) lub równoważny | 2 |
| 2. | SFP WDM OPTEC, 1.25G, SM SC, 16dB (20km), TX1550/RX1310, DDM (GLC-BX-D) lub równoważny | 2 |
| 3. | SFP Dual OPTEC, 1.25G, MM LC, (550m), TX850, DDM (GLC-SX-MM) lub równoważny | 25 |
| 4. | Patchcord ConnLink GOLD SC/UPC-SC/UPC, SM, SIMPLEX 1M lub równoważny | 4 |
| 5. | Patchcord ConnLink GOLD SC/UPC-SC/UPC, SM, SIMPLEX 2M lub równoważny | 4 |
| 6. | Patchcord OPTO LC/UPC-LC/UPC, MM 50/125 (OM3),DUPLEX, 1M lub równowazny | 25 |