|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FOTEL BIUROWY OBROTOWY FORMAT 10SL** | | |
| **FORMAT to fotel gabinetowy**, który wyróżnia się niespotykanym dotąd komfortem siedzenia. Jego oryginalnie wyprofilowane oparcie, łagodnie zaokrąglone podłokietniki oraz precyzyjne wykończenia nadają fotelowi wyjątkowego charakteru. Zaprojektowany został z myślą o managerach ceniących wygodę i elegancję. Rozwiązaniem, które umożliwia kilkugodzinne siedzenia w komfortowych warunkach jest ergonomiczne siedzisko i oparcie oraz mechanizm Synchro. Dodatkowym atrybutem jest możliwość regulacji podparcia lędźwi, co zapewnia utrzymanie bezpiecznej i zdrowej dla kręgosłupa pozycji. Ten nowatorski fotel charakteryzuje się ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi a jednocześnie podkreśla oryginalność przestrzeni w biurze. To doskonała propozycja dla osób doceniających estetyczne przedmioty, akcentujące indywidualne gusta.  Nagrody i wyróżnienia:   * Meble Plus - Produkt Roku 2010, * Model wyróżnioniony prestiżowym znakiem TOP DESIGN AWARD 2010, * Finalista ogólnopolskiego Konkursu Dobry Wzór 2010 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. | | |
| **BAZA:** | Wersja obrotowa - podstawa pięcioramienna wykonana ze stopu aluminium polerowanego w kolorze chrom. |  |
| **AMORTYZATOR:** | podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. |  |
| **MECHANIZM:** | **SYNCHRO SL** - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.  https://www.efekt-style.pl/UserFiles/Image/krzesla/PROFIM/FORMAT/MECHANIZM%20SYNCHRO%20SL%20FORMAT-ARCA-RAYA_1.jpg | |
| **OPARCIE:** | Oparcie zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę. Wykonane jest z metalowego stelaża oblanego pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa **z dodatkową regulacją w części lędźwiowej** góra - dół.   * wysokie – 10 (dodatkowe przeszycie na wysokości 2/3 oparcia) |  |
| **SIEDZISKO:** | Metalowy stelaż zalany pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/ m3. |  |
| **PODŁOKIETNIKI:** | Lekko zaokrąglone podłokietniki stanowią integralną część oparcia.  **bez wykończenia nakładkami - STANDARD**  wykończone nakładkami tapicerowanymi lub drewnianymi - **dodatkowa opłata**  **H - Nakładki drewniane** wg standardowych kolorów do wyboru  Próbki drewna nakładek - Fotel obrotowy FORMAT 10SL  **O - Nakładki tapicerowane** :  - modele tapicerowane skórą ,softline,eco - nakładka w kolorze tapicerki fotela  - modele tapicerowane tkanina zawsze czarny softline |  |
| **KÓŁKA:** | Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) -  twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka są wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia. |  |
| **TAPICERKA:** | Do wyboru wg opcji |  |
| **WYMIARY:** | **DOSTAWA MEBLI** **BIUROWYCH – FOTELE OBROTOWE** | |
| **UWAGI:** | 5 lat gwarancji |  |
| **ATESY CERTYFIKATY** | Fotel posiada:  Protokół oceny ergonomicznej |  |



